**扒渣油缸维修技术要求**

1. 项目名称：扒渣油缸维修
2. 型号：澳大利亚利旧S1907T35.6-32
3. 数量：1台
4. 维修要求：活塞杆镀层磨损严重漏油，修复镀层、更换所有密封件（必须购买原型号进口密封），缸筒划伤修复。乙方驻地维修，报价含往返运费。质保期要求半年以上。
5. 油缸参数：

5.1、 缸径=320mm；活塞杆直径=180mm；冲程=2400mm；正常工作压力=125bar；应急工作压力=250bar；试验压力=375bar；重量=2210kg

5.2、 活塞杆密封型号：CHEVRON Ø305×Ø280×Ø50LG

5.3、 活塞密封圈型号：JW 431 LNA 114

5.4、 活塞密封圈型号：‘U’RING PS13807.2